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Barwice, 15.07.2026 r.
Znak sprawy: IN. 271.1.17.2026.MT
ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY   CENOWEJ
Dotyczy: Budowa stacji meteorologicznej na terenie gminy Barwice w ramach projektu Województwa Zachodniopomorskiego pn.: „Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim”.

I. Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Zarządzenie Nr 1/2026 Burmistrza Barwic z dnia 7 stycznia 2026 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 170 000 zł netto.
II. Przedmiot i zakres zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji meteorologicznej na terenie gminy Barwice w ramach projektu Województwa Zachodniopomorskiego pn.: „Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim” na terenie działki o nr ewidencyjnym 415/3, obręb Stary Chwalim, gm. Barwice (poglądowa mapka 
i informacja z rejestru gruntów stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia).
2. Stacja meteorologiczna musi być wyposażona w urządzenia umożliwiające zbieranie następujących pomiarów:

1) temperatury powietrza na wysokości 2 merów nad poziomem gruntu,

2) temperatury powietrza na wysokości 5 cm nad poziomem gruntu,

3) temperatury gleby,

4) wilgotności względnej powietrza na wysokości 2 merów nad poziomem gruntu,

5) sum opadu atmosferycznego (dwa deszczomierze),

6) prędkości i kierunków wiatru,

7) usłonecznienia.
3. Gmina Barwice zobowiązana będzie do przekazywania ww. danych zarejestrowanych 
w stacji meteorologicznej do systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce, 
tj. do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach za pomocą systemu telefonii komórkowej GPRS.

4. Minimalne wymagania techniczne dla automatycznych stacji meteorologicznych przeznaczonych do Systemu Monitoringu Suszy z zasilaniem autonomicznym:
	I. Parametry ogólne


	1
	Datalogger z wielowątkowym systemem operacyjnym z pamięcią wewnętrzną danych min. 3 GB FLASH (nie w postaci karty SD itp.), konfiguracja wejść pomiarowych:

· min. 3 wejść analogowych uniwersalnych 0..20mV do 0..2V lub 4..20mA,
· min. 2 wejścia bezpośrednie Pt l00
· min. 4 wejścia impulsowe – licznikowe,
· min. 1 złącze RS485 do obsługi oddalonych czujników (rozszerzenia zestawu czujników),

· min. 1 złącze RS485 lub RS232 do obsługi oddalonych czujników,

· możliwość podłączenia sondy wilgotności gleby THETA (6 sygnałów napięciowych 0..1V), z pozostawieniem wolnych minimum dwóch wejść analogowych uniwersalnych,

· złącza komunikacyjne: ETHERNET,

· wbudowane mechanizmy obsługi LAN, modemu 3G/LTE,
· wbudowany stos protokołów TCP/IP,

· temperatura pracy: -40..+85 °C bez dodatkowego podgrzewania,

Oprogramowanie pomiarowe loggera:

· częstotliwość próbkowania lepsza niż 2 s,
· częstotliwość zapisu od 2 s. do 24 godz.,
· możliwość zapisu każdego parametru z innym cyklem pomiarowym,
· autodiagnostyka wewnętrzna oraz podłączonych czujników cyfrowych oraz analogowych,
· tworzenie czujników wirtualnych na podstawie odczytów chwilowych (próbkowania) - np. wartości średnie, minimalne, maksymalne, suma,
· buforowanie danych w zasobach pamięci dyskowej FLASH loggera na wypadek braku łącza internetowego do serwera (min. 3 miesiące buforowania danych), automatyczne wysyłanie zaległych danych po przywróceniu łącza,
· możliwość bezpośredniego pobrania danych z loggera na zewnętrzny komputer np. w przypadku długotrwałej awarii łącza internetowego,
· możliwość podłączenia do 8 dodatkowych czujników temperatury Pt100,
· ilekroć w opisie widnieje sformułowanie „możliwość” – oznacza to że logger może realizować te funkcje samodzielnie lub w zestawie z dodatkowymi modułami rozszerzającymi,

· Wbudowany serwer HTTP ze stroną WWW prezentującą bieżące pomiary i stan urządzenia. Dostęp do strony po podłączeniu do loggera kablem ETH lub zdalnie przez zainstalowany modem GSM/LTE,

· Zdalny odczyt/zapis konfiguracji loggera, w tym m.in. zestawienia czujników, częstotliwości próbkowania, liczonych agregacji, okresów agregacji.

	2
	Szafa z tworzywa sztucznego wysokoudarowego, stopień szczelności IP66, do zabudowy loggera i niezbędnych akcesoriów pomiarowych do zasilania z baterii słonecznej (opcjonalnie 230V), wstawienia buforu akumulatorowego, wyposażona 
w ochronę przepięciową kat. B+C

	3
	Maszt o wysokości min. 10 m, konstrukcja lekka z odciągami, do zamocowania wiatromierza oraz turbiny wiatrowej do ładowania akumulatorów oraz baterii słonecznej, masa i konstrukcja umożliwiająca ręczne opuszczanie do pozycji dostępnej z ziemi w celu serwisowania przyrządów. Montaż bez użycia sprzętu mechanicznego.

	4
	Zestaw zasilający stację meteorologiczną zapewniający całoroczne użytkowanie stacji: w postaci panelu fotowoltaicznego o mocy min. 150W@1000W/m2 oraz odpowiedniego bufora akumulatorowego zapewniającego pracę stacji przynajmniej przez 100 godzin w czasie braku ładowania.

	5
	Wiatromierz do pomiaru kierunku i prędkości wiatru, zespolony, mechaniczny, prędkość startu pomiaru prędkości: <0.5 m/s, wbudowane zabezpieczenia przepięciowe, podłączenie kablem transmisji szeregowej RS485 protokołem MODBUS-RTU lub sygnał analogowy, dokładność pomiaru prędkości min. 4% dla v>1 m/s, pomiaru kierunku bez strefy martwej, rozdzielczość min. 1/64 kąta pełnego. Montaż na wysokości 10m npg.

	6
	Czujnik temperatury i wilgotności powietrza,

Pomiar temperatury: rodzaj elementu - Pt100, zakres temp. -40 do 60°C, dokładność pomiaru +/- 0,1 °C – klasa 1/3B wg. PN-EN-60751 (IEC-751), wyjście: podłączenie 
4 przewodowe elementu Pt100,

Pomiar wilgotności: zakres wilgotności mierzonej 0-100 (%), dokładność ± 1% RH (0..90% RH), ± 2% RH (90.. 100% RH) @20 °C, wyjście napięciowe – szt. 1 

Montaż na wysokości 2m npg.

	7
	Osłona antyradiacyjna do czujnika temperatury i wilgotności, z tworzywa termoformowanego lub epoksydowego, kształt walcowy, z ramieniem mocującym 
i uniwersalnym uchwytem do czujnika szt. 1

	8
	Czujnik temperatury powietrza (bis): pt100, dokładność 0,1 °C - klasa 1/3B wg. PN-EN-60751 (IEC-751), kabel odporny na UV oraz warunki środowiskowe umożliwiający montaż w ziemi bez dodatkowej ochrony, długość min. 2m wyjście: podłączenie 4 przewodowe. Z uwagi na wymóg zachowania homogeniczności pomiarów z dotychczas eksploatowanymi stacjami, wymaga się zastosowania czujnika prod. Vaisala typ: HMP155
Montaż na wysokości 2m npg.

	9
	Osłona antyradiacyjna do czujnika temperatury przygruntowej, z tworzywa termoformowanego lub epoksydowego, kształt walcowy, z uchwytem czujnika.

	10
	Czujnik temperatury przygruntowej, typu Pt 100, dokładność 0,1 °C - klasa 1/3B 
wg. PN-EN-60751 (IEC-751), kabel odporny na UV oraz warunki środowiskowe umożliwiający montaż w ziemi bez dodatkowej ochrony, długość min. 8m wyjście: podłączenie 4 przewodowe
Montaż na wysokości 5 cm npg.

	11
	Osłona antyradiacyjna do czujnika temperatury przygruntowej, z tworzywa termoformowanego lub epoksydowego, kształt walcowy, z uchwytem czujnika

	12
	Czujniki temperatury gleby, typu Pt 100, dokładność 0,1 °C – klasa 1/3B wg. PN-EN-60751 (IEC-751), kabel odporny na UV oraz warunki środowiskowe umożliwiający montaż w ziemi bez dodatkowej ochrony, długość min. 8m wyjście: podłączenie 
4 przewodowe
Montaż na głębokości 10 cm

	13
	Deszczomierz całoroczny korytkowy, nieogrzewany, apertura 200 cm2, pracujący 
w zakresie temperatur od 0 °C (wielkość opadu z rozdzielczością  0,1 mm). Montaż 
w gruncie, tak aby pierścień zbiorczy znajdował się na wysokości 1 m npg.  – szt 2

	14
	Czujnik usłonecznienia o parametrach: zakres spektralny 360-1100nm, promieniowanie bezpośrednie 0-2000W/m2, dokładność pomiaru usłonecznienia < 90%/miesiąc, wyposażenie w element grzejny w celu zapobiegania tworzeniu się skroplin na powierzchni szkła + wyjście analogowe + moduł umożliwiający połączenie do dataloggera opisanego w pkt I.1. Z uwagi na wymóg zachowania homogeniczności pomiarów z dotychczas eksploatowanymi stacjami, wymaga się zastosowania czujnika prod. Delta-Ohm typ: LP SD 18.2 lub Kipp&Zonen typ: CSD3

	15
	Transfer danych (źródło):

· Kanał podstawowy: modem LTE,

· Kanał lokalny: Ethernet

Przeznaczenie danych: serwer IUNG

	16
	Oprogramowanie do obsługi stacji i do transmisji danych przez moduł LTE, skonfigurowanie połączenia do serwera danych IUNG: wykonawca zapewni (skonfiguruje) bezpośredni transfer danych z loggera stacji pomiarowej wyposażonej 
w modem LTE do bazy danych serwera Zamawiającego (podłączonego do publicznej sieci internetowej). Transfer danych z loggera na serwer powinien odbywać się co 
10-15 min. Dla bezpieczeństwa danych - nie dopuszcza się transferu danych ze stacji pomiarowej do serwera IUNG za pośrednictwem innego serwera.

Modyfikacja aplikacji serwerowej udostępniającej dane przez Internet - dopisanie  stacji pomiarowej będącej przedmiotem zamówienia, do aplikacji www na serwerze Zamawiającego, wizualizowanych wspólnie ze stacjami dotychczas eksploatowanymi przez Zamawiającego.

	17
	Ogrodzenie stacji z elementów prefabrykowanych ocynkowanych, wysokość 170 cm, furtka z zamknięciem.

Wymiary ogródka meteorologicznego max. 7,5m x 7,5m

	II. Program pomiarowy stacji meteorologicznej


	1
	Parametry środowiskowe mierzone są przez czujniki pomiarowe, wymienione 
w pkt. I.5 – I.14  podłączone kablami do loggera pomiarowego (pkt. I.1).

	2
	Podstawowym cyklem pomiarowym jest 10 minut z wyjątkiem deszczomierzy, pracujących w cyklu 1-minutowym.

	3
	Czujniki są próbkowane w sposób ciągły co max. 3 sekundy. Próbki te są używane do wyznaczania wartości minimalnych, maksymalnych i średnich w danym cyklu pomiarowym (min. 200 próbek w cyklu pomiarowym). Wyliczenie wartości agregacji 
z zebranych próbek zgodnie z wytycznymi WMO.

	4
	Wynikowe parametry mierzone lub wyliczane przez logger za okres pomiarowy, wysyłane do serwera:

· Suma opadu z deszczomierza 1 oraz 2,

· Wilgotność względna powietrza na wysokości 200 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna,

· Temperatura powietrza na wysokości 200 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna,

· Temperatura powietrza (czujnik „bis”) na wysokości 200 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna,

· Temperatura powietrza na wysokości 5 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna,

· Temperatura gruntu na głębokości 10 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna,

· Prędkość wiatru – średnia, minimalna, maksymalna,

· Kierunek wiatru – średni, minimalny, maksymalny; uśrednianie kierunku wektorowe,

· Usłonecznienie – suma czasu,

· Napięcie zasilania (napięcie akumulatora buforującego) – wartość chwilowa.

	III. Wymagania dotyczące montażu i ekspozycji czujników


	1
	Jeżeli Zamawiający nie określi inaczej, obowiązują wytyczne montażu i ekspozycji czujników określone przez WMO oraz IMGW, szczególnie w dokumencie: „Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation”

	2
	Przed przystąpieniem do montażu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt (opis) zagospodarowania ogródka meteorologicznego oraz sposobu instalacji czujników. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych dokona akceptacji projektu lub zażąda wprowadzenia zmian.

	3
	· Czujniki muszą pochodzić od pierwotnego producenta (country of origin) mającego siedzibę na terytorium państwa należącego do grupy OECD,

· Czujniki temperatury i wilgotności oraz samej temperatury muszą posiadać indywidualne świadectwa wzorcowania wystawione przez laboratorium producenta lub akredytowane polskie laboratorium,

· Każda dana pomiarowa musi być pozyskiwana bezpośrednio z fizycznego czujnika dedykowanego dla danego parametru, nie dopuszcza się wyliczania danej z innego pokrewnego czujnika,

· Wszystkie elementy pomiarowe (z wyjątkiem czujników), moduły zasilające 
i akumulator buforujący muszą być umieszczone w jednej szafie opisanej w pkt I.2.,

· połączenia kabli w szafie powinny był wykonywane w sposób umożliwiający 
ich łatwe rozłączenie do celów serwisowych, z użyciem złączek szynowych, nie dopuszcza się łączenia kabli „w powietrzu”,

· szafa powinna być wyposażona w główny bezpiecznik topikowy chroniący całość elektroniki, umożliwiający również wyłączenie zasilania do wszystkich komponentów np. w celu resetu stacji.

	IV. Wymagania dodatkowe


	1
	Okres gwarancji liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego: na roboty budowlane 36 miesięcy; na automatyczną stację meteorologiczną 24 miesiące.

	2
	Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania zakupionych urządzeń. W trakcie okresu gwarancyjnego dojazd serwisanta na koszt udzielającego gwarancji- reakcja serwisu w okresie gwarancji 72 godz. od zgłoszenia. 

	3
	Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy.

	4
	Szkolenie dla dwóch osób wskazanych przez Zamawiającego

	5
	Dostawa, posadowienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i serwisu internetowego na koszt Wykonawcy 

	6
	Instrukcja obsługi w języku polskim


III. Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczeń:
1. Termin wykonania zamówienia: do 30.10.2026 r.
2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu zadania na podstawie podpisanego protokołu odbioru wykonanych robót a zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
IV. Dokumenty jakie należy złożyć:

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia,

2. Parafowany (zaakceptowany) projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

V. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć na załączonym druku formularza ofertowego pocztą elektroniczną na adres: m.tomska@um.barwice.pl lub w drodze bezpośredniego doręczenia w terminie do  21.07.2026 r. do godz. 10.00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2026 r. o godz. 10.10. 

VI. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

5. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, 
to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. 

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia 
i załączniki, o których mowa w treści niniejszego Zaproszenia.

7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie. 

2. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek elementu zamówienia określonego w dokumentach zamówienia i jej nie ujęcia 
w wynagrodzeniu, wykonawcy nie przysługują względem zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

VIII. Kryteria wyboru ofert:

· 100% - cena oferty brutto.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.

IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  nie dotyczy
X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: Projekt umowy stanowi załącznik nr 2  do Zaproszenia.
XI. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

XII. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że: 

· administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Urząd Miejski w Barwicach,              ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, e-mail: urzad@um.barwice.pl, tel. (094) 373 63 09

· inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Barwicach jest Pan  Sławomir Kozieł, e-mail: iod@um.barwice.pl, tel. 531 860 802.

· Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793), dalej „ustawa Pzp”;  

· Pani/Pana* dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
· obowiązek podania przez Panią/Pana* danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
· w odniesieniu do Pani/Pana* danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan*:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO **;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu*:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
XIII. Postanowienia końcowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie 
z podaniem przyczyny,

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. W toku postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonej oferty wyznaczając zakres oraz termin uzupełnień. Niedotrzymanie zakresu lub terminu będzie skutkowało odrzuceniem przez Zamawiającego złożonej przez Wykonawcę oferty.

4. Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe  oraz omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu na e-mail podany w formularzu ofertowym.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

7. Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiającego:  

· Oskar Stefański, tel.: (094) 373 63 09,  e-mail: o.stefanski@um.barwice.pl.  

Załączniki do niniejszego zaproszenia:

	Nr
	Nazwa załącznika

	1
	Formularz ofertowy

	2
	Projekt umowy

	3
	Mapka poglądowa

	4
	Uproszczona informacja z rejestru gruntów


ZASTĘPCA BURMISTRZA 

     mgr Kamila Gwiazda
…………………………………..

                                                                                                     Kierownik Zamawiającego
Otrzymują:
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